@ShortDescription
Linearly maps input signal based on parameter selections

@ParamDescription(inlw)
/* In Low */
Low End of input range.

@ParamDescription(inhi)
/* In Hi */
High End of input range.

@ParamDescription(oulw)
/* Out Low */
Low End of output range.

@ParamDescription(ouhi)
/* Out Hi */
High End of output range.

@ParamDescription(cena)
/* Clip Out */
If Enabled, the output signal is clipped to the range specifed by  [#param(oulw), #param(ouhi)].

@Description
#name linearly maps the signal at the input to its output based upon the control parameters specified. #name allows you to
map an arbitrary input range to an arbitrary output range, optionally clipping the output signal to the specified output 
range. The output signal is determined by the equation out = in * (#param(ouhi) - #param(oulw))&divide;(#param(inhi) - #param(inlw)) + #param(oulw). 
If #param(cena) is enabled, the output signal will be clipped to the range [#param(oulw), #param(ouhi)]. 
